Утверждено

постановлением Администрации

Тутаевского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Проект межевания территорий**

**многоквартирных жилых домов,**

**расположенных по адресам:**

**Ярославская область, Тутаевский район,**

**посёлок Фоминское,**

**улица Центральная,**

**дома 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35**

2020 год

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Разделы проекта межевания | Номера листов |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Основная часть:** | 3 |
| 1.1 | Общая часть | 4 |
| 1.1.1 | Цель разработки проекта межевания | 4 |
| 1.1.2 | Результаты работы | 5 |
| 1.2 | Описание формирования земельных участков под многоквартирными жилыми домами | 5 |
| 1.2.1 | Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  ул. Центральная, дом 25 | 6 |
| 1.2.2 | Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  ул. Центральная, дом 26 | 6 |
| 1.2.3 | Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  ул. Центральная, дом 27 | 7 |
| 1.2.4 | Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  ул. Центральная, дом 28 | 7 |
| 1.2.5 | Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  ул. Центральная, дом 29 | 7 |
| 1.2.6 | Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  ул. Центральная, дом 30 | 7 |
| 1.2.7 | Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  ул. Центральная, дом 31 | 8 |
| 1.2.8 | Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  ул. Центральная, дом 34 | 8 |
| 1.2.9 | Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  ул. Центральная, дом 35 | 8 |
| 1.3 | Исходные данные для подготовки проекта межевания | 8 |
| 1.4 | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 9 |
| 1.5 | Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков | 12 |
| 1.6 | Заключение о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 14 |
| **2** | **Материалы по обоснованию** | 15 |
| 2.1 | Схема межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Ярославская область, Тутаевский район, поселок Фоминское, улица Центральная, дома 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 | 16 |

1. **Основная часть**
   1. **Общая часть**

Проект межевания территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Тутаевский район, посёлок Фоминское, улица Центральная, дома 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35разработан в виде отдельного документа в соответствии с Решением от 28.03.2019 № 47-г "Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории Тутаевского муниципального района" и на основании постановления Администрации Тутаевского муниципального района от 26.03.2020 г. № 228-п.

При разработке использовалась следующая нормативно-правовая база:

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 27.12.2019).

2.«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. №136-ФЗ (ред. от 27.12.2019).

3. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ.

4. Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 N 137-ФЗ.

5. Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

6. Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 189-ФЗ.

7. Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

8. СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

9.Генеральный план Константиновского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области, утвержденный решением Муниципального Совета ТМР от 30.12.2009 г. №49-г (в редакции решения Муниципального Совета ТМР от 17.12.2015 г. № 122-г).

10. Правила землепользования и застройки Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области, утвержден решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 30.12.2009г . №49-г (в редакции решения Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 27.02.2020 г. №74-г).

11. Технический паспорт на жилой дом и земельный участок в пос. Фоминское, д. 26. Составлен по состоянию на 20 октября 1980 г.

12.Технический паспорт на жилой дом и земельный участок в пос. Фоминское, д. 27. Составлен по состоянию на 6 августа 1980 г.

13.Технический паспорт на жилой дом в пос. Фоминское, д. 28.

14.Технический паспорт на жилой дом и земельный участок в пос. Фоминское, д. 29. Составлен по состоянию на 19 августа 1980 г.

15.Технический паспорт на жилой дом и земельный участок в пос. Фоминское, д. 30. Составлен по состоянию на 8 августа 1980 г.

16.Технический паспорт на жилой дом и земельный участок в пос. Фоминское, д. 35. Составлен по состоянию на 15 июля 1989 г.

17. Требования государственных стандартов, соответствующих норм, правил и иных документов.

* + 1. **Цель разработки проекта межевания**

1. Определение местоположения границ образуемых земельных участков и их формирование в кадастровом квартале 76:15:021303с условными номерами76:15:021303:ЗУ 1,76:15:021303:ЗУ 2,76:15:021303:ЗУ 3, 76:15:021303:ЗУ 4, 76:15:021303:ЗУ 5, 76:15:021303:ЗУ 6, 76:15:021303:ЗУ 7, 76:15:021303:ЗУ 8, 76:15:021303:ЗУ 9,как объекта государственного кадастрового учета;
2. Установление красных линий:

- для застроенных территорий в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства;

- в связи с образованием земельных участков, расположенных в границах территорий, применительно к которым не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий*.*

Для обеспечения поставленных целей необходима ориентация на решение следующих задач:

1.Выявление территорий, на которых расположены данные многоквартирные дома, с элементами озеленения и благоустройства, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данных домов;

3.Определение площадей земельных участков в соответствии с нормативными требованиями, а также исходя из местоположения сформированных и поставленных на кадастровый учет близлежащих земельных участков;

4.Обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в границах формируемых земельных участков;

5.Формирование границ земельных участков с учетом нормативных требований.

**1.1.2 Результаты работы**

1. Определены территории, на которых расположены данные многоквартирные дома, с элементами озеленения и благоустройства, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данных домов;
2. Определены площади земельных участков в соответствии с нормативными требованиями, а также исходя из местоположения сформированных и поставленных на кадастровый учет близлежащих земельных участков;

3.Определены объекты, функционально связанные с многоквартирными домами;

4.Выявлены границы существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории;

5. Обеспечены условия эксплуатации объектов, расположенных в границах формируемых земельных участков;

6.Установлен вид разрешенного использования земельных участков в соответствии с Правилами землепользования и застройки Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области.

* 1. **Описание формирования земельных участков**

**под многоквартирными домами**

Формируемые земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-4 -зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки. Зона предназначена для застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5-ти этажей), а также для размещения необходимых для обслуживания жителей объектов социальной инфраструктуры и социального обслуживания, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительным регламентам («Правила землепользования и застройки Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области», утвержден решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 30.12.2009г . №49-г (в редакции решения Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 27.02.2020 г. №74-г);).

Образование земельных участков в данной зоне осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории (п.п. 4, п.3, ст. 11.3 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ в последней редакции)..

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка – среднеэтажная жилая застройка (код вида разрешенного использования- 2.5) («Правила землепользования и застройки городского Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области». Утвержден решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 30.12.2009 №49-г в редакции от 27.02.2020 г. №74-г).

Земельный участок образуется путем образования из земель государственной и муниципальной собственности. Для этого не требуется изъятия земель и земельных участков, а так же перевод земель в иные категории.

Границы земельных участков отображены на схеме проекта межевания территории. Для расчёта проектных координат границ земельных участков использована система координат МСК76.

Границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не изменяются.

Проект межевания территории был выполнен в соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Нормативный размер земельного участка в кондоминиумах, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1)

Sнорм. к.= Sк.\* У зд. (1)

где:

S норм. к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2.

S к. - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2.

У зд. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (СП 30-101-98, таблица приложения А).

**1.2.1 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Центральная, дом 25**

Жилой дом 5-ти этажный, 55-квартирный, 4х-подъездный, со средней площадью квартиры 50,72 м2. Год строительства 1970.

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 5-этажных зданий равен 1,52. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

(50,72 м2\* 55 кв.)\*1,52= 4 240 м2

Площадь :ЗУ 1принимаем 3 355 м2, ввиду сложившейся застройки.

**1.2.2 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Центральная, дом 26**

Жилой дом 5-ти этажный, 55-квартирный, 4х-подъездный, со средней площадью квартиры 50,72 м2. Год строительства 1970.

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 5-этажных зданий равен 1,52. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

(50,72 м2\* 55 кв.)\*1,52= 4 240 м2

Площадь :ЗУ 2принимаем 3 889м2, ввиду сложившейся застройки.

**1.2.3 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Центральная, дом 27**

Жилой дом 5-ти этажный, 55-квартирный, 4х-подъездный, со средней площадью квартиры 50,34 м2. Год строительства 1974.

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 5-этажных зданий равен 1,52. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

(50,34 м2\* 55 кв.)\*1,52= 4 208 м2

Площадь :ЗУ 3 принимаем 3 341 м2, ввиду сложившейся застройки.

**1.2.4 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Центральная, дом 28**

Жилой дом 5-ти этажный, 55-квартирный, 4х-подъездный, со средней площадью квартиры 50,51 м2. Год строительства 1975.

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 5-этажных зданий равен 1,36. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

(50,51 м2\* 55 кв.)\*1,36= 3 778,1 м2

Площадь :ЗУ 4принимаем 3 316 м2, ввиду сложившейся застройки.

**1.2.5 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Центральная, дом 29**

Жилой дом 5-ти этажный, 55-квартирный, 4х-подъездный, со средней площадью квартиры 50,41 м2. Год строительства 1979.

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 5-этажных зданий равен 1,36. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

(50,41 м2\* 55 кв.)\*1,36= 3 770,7 м2

Площадь :ЗУ 5 принимаем 2 792 м2, ввиду сложившейся застройки.

**1.2.6 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Центральная, дом 30**

Жилой дом 5-ти этажный, 55-квартирный, 4х-подъездный, со средней площадью квартиры 51,2 м2. Год строительства 1980.

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 5-этажных зданий равен 1,36. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

(51,2 м2\* 55 кв.)\*1,36= 3 829,8м2

Площадь :ЗУ 6 принимаем 3889 м2, ввиду сложившейся застройки.

**1.2.7 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Центральная, дом 31**

Жилой дом 5-ти этажный, 55-квартирный, 4х-подъездный, со средней площадью квартиры 51,2 м2. Год строительства 1989.

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 5-этажных зданий равен 1,36. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

(51,2 м2\* 55 кв.)\*1,36= 3 829,8 м2

Площадь :ЗУ 7принимаем 3 471 м2, ввиду сложившейся застройки.

**1.2.8 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Центральная, дом 34**

Жилой дом 5-ти этажный, 55-квартирный, 4х-подъездный, со средней площадью квартиры 51,2 м2. Год строительства 1970.

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 5-этажных зданий равен 1,52. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

(51,2 м2\* 55 кв.)\*1,52= 4 280,8 м2

Площадь :ЗУ 8 принимаем 3 886 м2, ввиду сложившейся застройки.

**1.2.9 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Центральная, дом 35**

Жилой дом 5-ти этажный, 60-квартирный, 3х-подъездный, со средней площадью квартиры 54,3 м2. Год строительства 1986.

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 5-этажных зданий равен 1,36. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

(54,3 м2\* 60 кв.)\*1,36= 4 431 м2

Площадь :ЗУ 9 принимаем 3 111 м2, ввиду сложившейся застройки.

* 1. **Исходные данные для подготовки проекта межевания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правила землепользования и застройки городского Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области | Утвержден решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 30.12.2009 №49-г в редакции от 27.02.2020 г. №74-г |
| 2 | Генеральный план Константиновского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области | Утвержден решением Муниципального Совета ТМР от 30.12.2009 г. №49-г (в редакции решения Муниципального Совета ТМР от 17.12.2015 г. № 122-г); |
| 3 | Карта функциональных зон городского поселения | 2017 год. Инв. №76/3-16 |
| 4 | Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  Сведения о характеристиках объекта недвижимости |  |
| 5 | Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |  |
| 6 | Технический паспорт на жилой дом и земельный участок в пос. Фоминское, д. 26. | Составлен по состоянию на 20 октября 1980 г. |
| 7 | Технический паспорт на жилой дом и земельный участок в пос. Фоминское, д. 27. | Составлен по состоянию на 6 августа 1980 г. |
| 8 | Технический паспорт на жилой дом в пос. Фоминское, д. 28. |  |
| 9 | Технический паспорт на жилой дом и земельный участок в пос. Фоминское, д. 29. | Составлен по состоянию на 19 августа 1980 г. |
| 10 | Технический паспорт на жилой дом и земельный участок в пос. Фоминское, д. 30. | Составлен по состоянию на 8 августа 1980 г. |
| 11 | Технический паспорт на жилой дом и земельный участок в пос. Фоминское, д. 35. | Составлен по состоянию на 15 июля 1989 г. |

* 1. **Сведения об образуемых земельных участках и их частях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Список образуемых земельных участков: | | | | | | | | | | |
| № п/п | Номер земельного участка | | Номер сущ. кадастрового квартала | Площадь участка в соответствии с проектом межевания, м2 | | Сведения о правах | Категория земель | | Вид разрешенного использования в соответствии с проектом межевания | Место-положение земельного участка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | 76:15:021303  :ЗУ 1 | | 76:15:021303 | 3 355 | | Сведения отсутствуют | Земли населённых пунктов | | Среднеэтажная жилая застройка | Ярославская область, Тутаевский район,  п. Фоминское,  ул. Центральная, д. 25 |
| 2 | 76:15:021303  :ЗУ 2 | | 76:15:021303 | 3 889 | | Сведения отсутствуют | Земли населённых пунктов | | Среднеэтажная жилая застройка | Ярославская область, Тутаевский район,  п. Фоминское,  ул. Центральная, д. 26 |
| 3 | 76:15:021303  :ЗУ 3 | | 76:15:021303 | 3 341 | | Сведения отсутствуют | Земли населённых пунктов | | Среднеэтажная жилая застройка | Ярославская область, Тутаевский район,  п. Фоминское,  ул. Центральная, д. 27 |
| 4 | 76:15:021303  :ЗУ 4 | | 76:15:021303 | 3 316 | | Сведения отсутствуют | Земли населённых пунктов | | Среднеэтажная жилая застройка | Ярославская область, Тутаевский район,  п. Фоминское,  ул. Центральная, д. 28 |
| 5 | 76:15:021303  :ЗУ 5 | | 76:15:021303 | 2 792 | | Сведения отсутствуют | Земли населённых пунктов | | Среднеэтажная жилая застройка | Ярославская область, Тутаевский район,  п. Фоминское,  ул. Центральная, д. 29 |
| 6 | 76:15:021303  :ЗУ 6 | | 76:15:021303 | 3 889 | | Сведения отсутствуют | Земли населённых пунктов | | Среднеэтажная жилая застройка | Ярославская область, Тутаевский район,  п. Фоминское,  ул. Центральная, д. 30 |
| 7 | 76:15:021303  :ЗУ 7 | | 76:15:021303 | 3 471 | | Сведения отсутствуют | Земли населённых пунктов | | Среднеэтажная жилая застройка | Ярославская область, Тутаевский район,  п. Фоминское,  ул. Центральная, д. 31 |
| 8 | 76:15:021303  :ЗУ 8 | | 76:15:021303 | 3 886 | | Сведения отсутствуют | Земли населённых пунктов | | Среднеэтажная жилая застройка | Ярославская область, Тутаевский район,  п. Фоминское,  ул. Центральная, д. 34 |
| 9 | 76:15:021303  :ЗУ 9 | | 76:15:021303 | 3 111 | | Сведения отсутствуют | Земли населённых пунктов | | Среднеэтажная жилая застройка | Ярославская область, Тутаевский район,  п. Фоминское,  ул. Центральная, д. 35 |
| 1. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: | | | | | | | | | | |
| Обозначение части границы | | | | | Горизонтальное проложение (S), м | | | Описание прохождения части границы | | |
| от т. | | до т. | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| Участок №1 с к.н. 76:15:021303:ЗУ1 | | | | | | | | | | |
| Н 1 | | Н 2 | | | 85,89 | | | --- | | |
| Н 2 | | Н 3 | | | 36,1 | | |  | | |
| Н 3 | | Н 4 | | | 41,08 | | |  | | |
| Н 4 | | Н 5 | | | 29,0 | | |  | | |
| Н 5 | | Н 6 | | | 16,18 | | |  | | |
| Н 6 | | Н 7 | | | 35,0 | | | Часть границы проходит по границе образованного ЗУ  с к.н.: 76:15:021303:30 | | |
| Н 7 | | Н 8 | | | 26,27 | | |  | | |
| Н 8 | | Н 1 | | | 29,68 | | |  | | |
| Участок №2 с к.н. 76:15:021303:ЗУ2 | | | | | | | | | | |
| Н 1 | | Н 2 | | | 82,56 | | |  | | |
| Н 2 | | Н 3 | | | 29,68 | | |  | | |
| Н 3 | | Н 4 | | | 11,09 | | |  | | |
| Н 4 | | Н 5 | | | 26,51 | | |  | | |
| Н 5 | | Н 6 | | | 34,46 | | |  | | |
| Н 6 | | Н 7 | | | 49,13 | | |  | | |
| Н 7 | | Н 1 | | | 27,02 | | |  | | |
| Участок №3 с к.н. 76:15:021303:ЗУ3 | | | | | | | | | | |
| Н 1 | | Н 2 | | | 65,16 | | |  | | |
| Н 2 | | Н 3 | | | 74,62 | | |  | | |
| Н 3 | | Н 4 | | | 28,94 | | |  | | |
| Н 4 | | Н 5 | | | 41,08 | | |  | | |
| Н 5 | | Н 6 | | | 36,10 | | |  | | |
| Н 6 | | Н 1 | | | 32,8 | | |  | | |
| Участок №4 с к.н. 76:15:021303:ЗУ4 | | | | | | | | | | |
| Н 1 | | Н 2 | | | 66,5 | | |  | | |
| Н 2 | | Н 3 | | | 34,11 | | |  | | |
| Н 3 | | Н 4 | | | 22,67 | | |  | | |
| Н 4 | | Н 5 | | | 6,88 | | |  | | |
| Н 5 | | Н 6 | | | 5,09 | | |  | | |
| Н 6 | | Н 7 | | | 34,0 | | |  | | |
| Н 7 | | Н 8 | | | 39,68 | | |  | | |
| Н 8 | | Н 1 | | | 61,92 | | |  | | |
| Участок №5 с к.н. 76:15:021303:ЗУ5 | | | | | | | | | | |
| Н 1 | | Н 2 | | | 73,08 | | |  | | |
| Н 2 | | Н 3 | | | 44,65 | | |  | | |
| Н 3 | | Н 4 | | | 26,30 | | |  | | |
| Н 4 | | Н 5 | | | 11,38 | | |  | | |
| Н 5 | | Н 6 | | | 46,64 | | |  | | |
| Н 6 | | Н 1 | | | 35,11 | | |  | | |
| Участок №6 с к.н. 76:15:021303:ЗУ6 | | | | | | | | | | |
| Н 1 | | Н 2 | | | 57,93 | | |  | | |
| Н 2 | | Н 3 | | | 21,31 | | |  | | |
| Н 3 | | Н 4 | | | 19,0 | | |  | | |
| Н 4 | | Н 5 | | | 42,81 | | |  | | |
| Н 5 | | Н 6 | | | 40,53 | | |  | | |
| Н 6 | | Н 7 | | | 34,46 | | |  | | |
| Н 7 | | Н 8 | | | 41,75 | | |  | | |
| Н 8 | | Н 9 | | | 8,78 | | |  | | |
| Н 9 | | Н 1 | | | 37,49 | | |  | | |
| Участок №7 с к.н. 76:15:021303:ЗУ7 | | | | | | | | | | |
| Н 1 | | Н 2 | | | 60,71 | | |  | | |
| Н 2 | | Н 3 | | | 80,04 | | |  | | |
| Н 3 | | Н 4 | | | 21,05 | | |  | | |
| Н 4 | | Н 5 | | | 19,00 | | |  | | |
| Н 5 | | Н 6 | | | 21,31 | | |  | | |
| Н 6 | | Н 7 | | | 28,97 | | |  | | |
| Н 7 | | Н 1 | | | 42,52 | | |  | | |
| Участок №8 с к.н. 76:15:021303:ЗУ8 | | | | | | | | | | |
| Н 1 | | Н 2 | | | 70,46 | | |  | | |
| Н 2 | | Н 3 | | | 24,31 | | |  | | |
| Н 3 | | Н 4 | | | 49,13 | | |  | | |
| Н 4 | | Н 5 | | | 40,53 | | |  | | |
| Н 5 | | Н 1 | | | 63,86 | | |  | | |
| Участок №9 с к.н. 76:15:021303:ЗУ9 | | | | | | | | | | |
| Н 1 | | Н 2 | | | 78,83 | | |  | | |
| Н 2 | | Н 3 | | | 27,26 | | |  | | |
| Н 3 | | Н 4 | | | 14,64 | | |  | | |
| Н 4 | | Н 5 | | | 24,94 | | |  | | |
| Н 5 | | Н 6 | | | 40,05 | | |  | | |
| Н 6 | | Н 7 | | | 23,94 | | |  | | |
| Н 7 | | Н 8 | | | 24,31 | | |  | | |
| Н 8 | | Н 1 | | | 27,02 | | |  | | |

**1.5 Координаты поворотных точек границ**

**образуемых земельных участков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точки | Координаты | |
| Х | Y |
| Участок №1 с к.н. 76:15:021303:ЗУ1 | | |
| Н 1 |  |  |
| Н 2 |  |  |
| Н 3 |  |  |
| Н 4 |  |  |
| Н 5 |  |  |
| Н 6 |  |  |
| Н 7 |  |  |
| Н 8 |  |  |
| Участок №2 с к.н. 76:15:021303:ЗУ2 | | |
| Н 1 |  |  |
| Н 2 |  |  |
| Н 3 |  |  |
| Н 4 |  |  |
| Н 5 |  |  |
| Н 6 |  |  |
| Н 7 |  |  |
| Участок №3 с к.н. 76:15:021303:ЗУ3 | | |
| Н 1 |  |  |
| Н 2 |  |  |
| Н 3 |  |  |
| Н 4 |  |  |
| Н 5 |  |  |
| Н 6 |  |  |
| Участок №4 с к.н. 76:15:021303:ЗУ4 | | |
| Н 1 |  |  |
| Н 2 |  |  |
| Н 3 |  |  |
| Н 4 |  |  |
| Н 5 |  |  |
| Н 6 |  |  |
| Н 7 |  |  |
| Н 8 |  |  |
| Участок №5 с к.н. 76:15:021303:ЗУ5 | | |
| Н 1 |  |  |
| Н 2 |  |  |
| Н 3 |  |  |
| Н 4 |  |  |
| Н 5 |  |  |
| Н 6 |  |  |
| Участок №6 с к.н. 76:15:021303:ЗУ6 | | |
| Н 1 |  |  |
| Н 2 |  |  |
| Н 3 |  |  |
| Н 4 |  |  |
| Н 5 |  |  |
| Н 6 |  |  |
| Н 7 |  |  |
| Н 8 |  |  |
| Н 9 |  |  |
| Участок №7 с к.н. 76:15:021303:ЗУ7 | | |
| Н 1 |  |  |
| Н 2 |  |  |
| Н 3 |  |  |
| Н 4 |  |  |
| Н 5 |  |  |
| Н 6 |  |  |
| Н 7 |  |  |
| Участок №8 с к.н. 76:15:021303:ЗУ8 | | |
| Н 1 |  |  |
| Н 2 |  |  |
| Н 3 |  |  |
| Н 4 |  |  |
| Н 5 |  |  |
| Участок №9 с к.н. 76:15:021303:ЗУ9 | | |
| Н 1 |  |  |
| Н 2 |  |  |
| Н 3 |  |  |
| Н 4 |  |  |
| Н 5 |  |  |
| Н 6 |  |  |
| Н 7 |  |  |
| Н 8 |  |  |

* 1. **Заключение о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности**

Документация по межеванию территории многоквартирного жилого домавыполнена на основании правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

На территории образуемого земельного участка не расположены: особо охраняемые природные территории, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств,

лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и частей лесотаксационных выделов.

**2. Материалы по обоснованию**

**2.1 Схема межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:**

**Ярославская область, Тутаевский район, поселок Фоминское,**

**улица Центральная, дома 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35**

