**Комплексное благоустройство исторической центральной части
Романовской стороны г. Тутаева Ярославской области**

Утверждается следующий перечень мероприятий:

а) ***в зоне планируемой стоянки дебаркадера***:

- установка дебаркадера на р. Волга в створе ул. Панина;

- устройство лестницы из металлоконструкций с покрытием площадок древесным композитом, металлическими перилами с поручнем из древесного композита, освещением, размещением смотровых площадок;

- устройство уличной интерактивной туристской навигации (стенды);

б) ***в зоне благоустройства ул. Волжская Набережная***:

- устройство смотровых площадок с ограждением

в) ***в зоне Городского парка:***

- устройство детской игровой площадки

г) ***в зоне площади Ленина:***

- восстановление и устройство булыжной мостовой

д) ***в зоне благоустройства ул. Казанской:***

- восстановление булыжной мостовой (на Казанском взвозе);

- устройство деревянных лестниц по склону от мостовой к Кустодиевскому бульвару и Казанской церкви;

- обустройство спуска к пляжу с размещением купальни

Также предусмотреть проектом:

- размещение нестационарных торговых объектов;

- размещение информационных конструкций, указателей и знаков туристской навигации;

- размещение площадок для отдыха с МАФами;

- размещение площадок для мусоросборников (контейнеров);

- устройство и ремонт улично-дорожной сети с использованием твердых видов покрытия с привязкой к прилегающей территории;

- обрезку и вырубку деревьев и кустарников;

- устройство цветников;

- устройство и восстановление газонов в границах производства работ;

- рекультивацию грунтов (при необходимости);

- установку малых архитектурных форм, отвечающих современным требованиям;

- разработку проектных решений уличного декоративного освещения;

- озеленение территории.

Предусмотреть возможность проездов, предназначенных для обслуживания конструкций объекта и его территории.

Выполнить в составе проектной документации: гидрогеологические работы и расчеты:

расчеты устойчивости берегового склона и откосов проектируемых сооружений. При необходимости предусмотреть устройство берегоукрепления.